Sprungbefehle

Sprungbefehle sind in Assemblersprache von elementarer Bedeutung, weil Verzweigungen und Wiederholungen mit Sprungbefehlen realisiert werden. Man unterscheidet unbedingte Sprungbefehle und bedingte Sprungbefehle.

Unbedingter Sprungbefehl - JMP

Mit dem Befehl JMP, Jump, Springe, wird ein unbedingter Sprung ausgeführt. Die Syntax ist

JMP SPRUNGZIEL

Das Sprungziel ist in der Regel eine Marke, die irgendwo im Programm erklärt ist. Eine Sprungmarke wird durch ihren Namen gefolgt von einem Doppelpunkt festgelegt:

JMP programmende ... ... ;weiterer Code, der niemals ausgeführt wird ... programmende: mov eax,1 ;system call number (sys_exit) int 0x80 ;call kernel

Bedingte Sprungbefehle

Bedingte Sprungbefehle sind von Bedingungen abhängig. Ist die Bedingung wahr, wird der Sprung ausgeführt, ist sie falsch, wird er nicht ausgeführt.

Es gibt viele unterschiedliche bedingte Sprungbefehle, die sich auf unterschiedliche Bedingungen beziehen. Die Bedingung ist im Namen des Befehles angedeutet und bezieht sich entweder direkt auf Flags oder auf einen vorausgegangenen Compare-Befehl (CMP).

Beispiele dafür sind:

JC (Jump if Carry, Springe wenn Carryflag gesetzt)

JG (Jump if greater, Springe wenn größer)

JNE (Jump if not equal, Springe wenn nicht gleich)

Die Namen der bedingten Sprungbefehle (JXXX) sind nach folgendem Schema zusammengesetzt:

J : immer erster Buchstabe, „JUMP“

N : evtl. zweiter Buchstabe, „NOT“, steht für die Negierung der Bedingung

Z,C,S,O,P : wenn Zero-/Carry-/Sign-/Overflow-/Parityflag gesetzt

E : Equal, gleich

A,B : Above/Below, größer/kleiner bei vorzeichenloser Arithmetik

G,L : Greater/Less, größer/kleiner bei Arithmetik mit Vorzeichen

Damit kann man eine ganze Menge von bedingten Sprüngen realisieren:

Verzweigungen und (Sprung-)Schleifen

Verzweigungen und Wiederholungsschleifen werden in Assemblersprache durch Sprungbefehle realisiert. Eine Verzweigung mit zwei Zweigen wird grundsätzlich folgendermaßen aufgebaut (die Namen der Marken sind natürlich frei wählbar):

cmp Operand1, Operand2
jxxx Wahr-Zweig ; Bedingter Sprungbefehl, überspringt den Falsch-Zweig
.
;Falsch-Zweig, wird ausgeführt, wenn Bedingung falsch
.
jmp Verzweigungsende; Wenn falsch Zweig, springe zum Ende der Verzweigung
Wahr-Zweig:
.
;Wahr-Zweig, wird ausgeführt, wenn Bedingung wahr
.
Verzweigungsende:
.
; Weiterer Programmablauf

Der Wahrzweig kann auch entfallen, dann hat man einen bedingt ausgeführten Befehlsblock.

(Sprung-)Schleifen

Die Abbruchbedingungen der Schleifen können das Erreichen eines bestimmten Zählwertes sein (Zählschleifen) oder datenabhängig formuliert werden. Die Grundkonstruktion einer (nicht abweisenden) Schleife kann folgendermaßen aussehen:

Initialisierung der Schleife
Schleifenstart:
Schleifenrumpf (Befehle)
Schleifenbedingung aktualisieren (z.B. Zählwert ändern) und auswerten,
bedingter Sprung zu "Schleifenstart"