Einkaufschip

Skizze aus Einzelteilen zusammensetzen

Skizze aufpolstern

Tasche erzeugen

Rundungen erzeugen

Es soll ein Einkaufswagenchip entworfen werden, der mit einem Steg und einer Öse am Schlüsselring befestigt werden können soll, die Vorgaben sehen folgendermaßen aus (alle Maße in mm):

1. Schritt: Chip erzeugen

Beginne ein neues Dokument

Wähle den Arbeitsbereich Part-Design

Erstelle eine neue Skizze

Wähle die XY-Ebene aus und bestätige mit OK.

Zeichne einen Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung. Der Ursprung ändert seine Farbe, wenn du mit dem Mauszeiger genau darauf bist. Außerdem kommt das Punktsymbol neben dem Mauszeiger dazu:

Markiere den Kreis. Bemaße ihn mit r = 11,63 mm.

Benenne dieses Maß bei den Contraints mit „RadiusMuenze“

Schließe die Skizze.

Polstere deine Skizze mit auf 2,33 mm auf.

Benenne im Konstruktionsbaum das Pad zu „Pad Münze“ um.

Speichere die Datei unter „Einkaufschip“ oder einem ähnlichen Dateinamen ab.

2. Steg und Öse erzeugen.

Wähle mit die Unterseite der Münze aus.

Erstelle mit eine neue Skizze.

Erzeuge mit ein zentriertes Rechteck mit Mittelpunkt auf der x-Achse. Bemaße die Höhe des Rechtecks mit 8 mm. (Die Breite wird im nächsten Schritt angepasst.)

Erzeuge einen Kreis mit dem Mittelpunkt auf der x-Achse rechts neben dem Rechteck.

Bemaße den Radius mit 5 mm und den Abstand des Kreismittelpunkts zum Ursprung mit 20 mm.

Passe die Breite des Rechtecks so an, dasses in beide Kreise hineinragt.

Entferne mit dem Trimmbefehl alle Linienstücke, die sich innerhalb der Skizze befinden - einfach „wegklicken“! Als Ergebnis bekommst du eine Skizze, die aus einem geschlossenen Linienzug besteht.

Schließe die Skizze

Polstere die Skizze mit auf. Sie wird automatisch um 10mm (in die falsche Richtung) aufgepolstert.

Wähle als Abmessung „Bis zu Oberfläche“. Die Aufpolsterung verschwindet bis zum nächsten Schritt.

Drehe deinen Körper so, dass du die Oberseite anklicken kannst. Die Aufpolsterung erscheint wieder und reicht nun bis zur Oberseite der Münze.

Benenne die Aufpolsterung zu „Pad Steg+Öse“ um.

Damit der Einkaufschip als ein einziger Körper ohne Überlappung dargestellt wird, muss im Verzeichnisbaum „Pad Steg+Öse“ markiert und Refine auf true gesetzt werden.

3. Loch für Öse erzeugen

Wähle die Oberseite des Körpers mit

Erstelle eine neue Skizze mit

Wähle den Befehl „Externe Geometrie“ und klicke den rechten Kreisbogen an. Dadurch wird nun u.a. der Mittelpunkt angezeigt, welcher für die weitere Konstruktion verwendet werden kann.

Erzeuge mit einen Kreis um den Mittelpunkt und bemaße ihn mit Radius 3mm.

Schließe deine Skizze.

Erzeuge mit eine Tasche, mit

Variante 1: „durch alles durch“ oder

Variante 2: „bis zu Oberfläche“ und wähle die Unterseite.

Benenne die Tasche zu „Pocket Bohrung“ um.

Dein Körper müsste nun genau so aussehen wie im Bild.

5. Vertiefung erzeugen