Demokörper 1

Erzeugen einer Skizze

Eine Skizze bemaßen

Eine Skizze aufpolstern

Eine Tasche erzeugen

1. Schritt: Quader erstellen

Neues Dokument erstellen.

Wähle den Arbeitsbereich Part-Design

Skizze erstellen.

XY-Ebene auswählen

Zeichne ein „zentriertes Rechteck“ mit Mittelpunkt im Ursprung 1) Das funktioniert nur mit FreeCAD Versionen ab 0.20 .

M1 auf Ursprung (auf den Fang achten)

Rechteck aufziehen

Eckpunkt mit M1 festlegen.

ESC oder M2 beendet den Befehl.

Einschränkungen (horizontal, vertikal, Symmetrie) kannst du an den roten Symbolen neben den Linien und an den Punkten erkennen.

Bemaße die obere horizontale Kante des Rechtecks mit 50 mm. Dazu mit M1 die obere Kante markieren.

Bemaße die rechte vertikale Kante des Rechtecks mit 40 mm. Dazu mit M1 die rechte Kante markieren.

Die Skizze ist jetzt vollständig eingeschränkt (bestimmt) und färbt sich grün.

Skizze schließen!

Polstere die Skizze auf 20 mm auf und bestätige anschließend mit OK.

2. Schritt: Zylinder auf Oberseite erzeugen

Oberseite mit M1 markieren.

Neue Skizze erstellen.

Konstruiere einen Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung. (auf den Fang achten)

Bemaße den Kreis mit Radius 10 mm.

Schließen die Skizze.

(Kreis-) Skizze aufpolstern auf 12 mm.

OK.

3. Schritt: Fenster seitlich erzeugen

Rechte Seite mit M1 markieren.

Neue Skizze erstellen.

Konstruiere ein „symmetrisches Rechteck“ mit Mittelpunkt auf der y-Achse.

Bemaße das Rechteck:

Höhe 12 mm

Breite 26 mm

Abstand Mittelpunkt-Ursprung: 10 mm

Skizze schließen.

Tasche erzeugen mit einer Tiefe von 8 mm.Dein Demo-Körper sollte nun aussehen wie im Bild.

Speichere die Konstruktion ab.