USB Stick vorbereiten

Wir werden auf dem NUC debian Linux als Serverbetriebssystem installieren, um das zu tun benötigen wir einen bootfähigen USB Stick: Von diesem Stick starten wir den NUC und installieren dann das Serverbetriebssystem.

USB Stick identifizieren

Stecke den USB Stick an deinen Laptop

Öffne auf dem Laptop eine Kommandozeile (Programm „Konsole“)

Verschaffe dir in der Kommandozeile Admin-Rechte: sudo -i, dann das Passwort des Laptopbenutzers eingeben.

Gib den Befehl fdisk -l ein.

Meist ist der ketzte Eintrag der Liste der USB-Stick, um sicherzugehen, kannst du die Gröe vergleichen. Im Screenshot erkennt man, dass /dev/sdb eine Größe von ca. 30GB hat - so wie der eingesteckte USB Stick. Den Device-Namen, hier also /dev/sdb merkst du dir - über diesen Namen wird der USB Stick vom Laptop angesprochen.

Ventoy herunterladen, auspacken und installieren

Ventoy ist eine Software, die einen USB Stick so vorbereitet, dass man anschließend sogenannte „ISO-Dateien“ auf den Stick kopieren kann, von denen man dann einen Computer booten kann.

Öffne die Seite https://www.ventoy.net/en/download.html

Lade die Datei ventoy-1.0.99-linux.tar.gz herunter. Die Versionsnummer (hier 1.0.99) kann inzwischen eine andere sein, das macht nichts, wichtig ist, dass du die Datei mit der Endung tar.gz herunter lädst.

Packe die Datei aus, z.B. mit dem Dateimanager in deinem Downloadordner. Es entsteht ein Unterordner ventoy-1.0.99, öffne diesen in der Kommandozeile.

Führe nun das Kommando sudo ./Ventoy2Disk.sh -I /dev/sdX aus. Wichtig: Antstelle von /dev/sdX musst du das Device schreiben, das du oben für den Stick ermittelt hast, also z.B. /dev/sdb. Folge den Anweisungen.

Stecke den Stick aus und wieder ein. Er sollte jetzt als „Ventoy“ im Dateimanager erscheinen. Klicke das Symbol an, um des Laufwerk einzubinden.

Debian Installations-ISO herunterladen

Öffne die Seite https://www.debian.org/CD/netinst/

Lade die ISO-Datei für die Architektur AMD64 herunter. Die Datei landet in deinem Download Ordner auf dem Laptop

Wenn die Datei vollständig heruntergeladen ist, verschiebe sie in das Laufwerk „Ventoy“ und hänge dieses anschließend aus. Warte ab, bis die Nachricht kommt, dass du den Datenträger entfernen kannst