Sensoren auslesen

Hier lernst du, wie du den Arduino als Messgerät für verschiedene Größen verwenden kannst. Da der Arduino nur Spannungen messen kann, benötigen wir zur Messung anderer Größen (z.B. Temperatur, Beleuchtungsstärke) eine Spannungsteiler-Schaltung. Für unseren ersten Spannungs­teiler nehmen wir ein elektronisches Bauteil, dessen elektri­scher Widerstand von der Beleuchtungsstärke abhängt. Die­ses Bauteil heißt LDR. Der LDR wird in Reihe mit einem ohm­schen Widerstand geschaltet. Ändert sich nun durch Hellig­keitsänderung der Widerstandswert des LDR, so ändert sich die Spannung an den Anschlüssen des LDR.

Aufgaben

(1)