Sensoren kalibrieren

In einem früheren Kapitel hast du gelernt, wie man Sensoren ausliest und die gewonnenen Werte weiterverwen­det. Die Werte liegen immer zwischen 0 und 1023. Will man den Arduino als Messgerät verwen­den, ist es viel praktischer, wenn man sich das Messergebnis gleich in der gewünschten Einheit anzeigen lassen kann, also beispielsweise die Temperatur in °C - diesen Vorgang nennt man kalib­rieren. Dazu muss man herausfinden, wie „Arduinowerte“ (0-1023) und die Werte in der ge­wünschten Einheit Zusammenhängen. Oft findet man das im Datenblatt des Sensors, wenn nicht, muss man selbst messen…