Führungsblock

Skizze erzeugen mit

Horizontaler und vertikaler Beschränkung

Symmetriebeschränkung

Gleichheitsbeschränkung

Vereinfachung der Konstruktion

Beginne ein neues Dokument.

Wähle den Arbeitsbereich Part-Design.

Erstelle eine neue Skizze in der XY-Ebene.

Erstelle mit ein zentriertes Rechteck um den Ursprung.

Bemaße das Rechteck.

Höhe 60 mm

Breite 70 mm.

Schließe die Skizze.